

Технические характеристики ОКС 500, 600(обозначение основного конструкторского документа - ИАБЕ.681934.014)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Значение параметров | |
| Наименование изделия | ОКС-500 | ОКС-600 |
| Мощность обогревателя, кВт | 0,5 | 0,6 |
| Род тока | Переменный двухфазный\* и трехфазный | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Напряжение, В | 220/230; 380/400 | |
| Количество блоков ТЭН/ количество ТЭНов в блоке | 1/3 | |
| Характеристика одного ТЭНа, кВт | 0,16 | 0,2 |
| Степень защиты | IP 44 | |
| Наличие аварийного датчика | Есть | |
| Наличие встроенного выключателя | Есть | |
| Возможность напольного крепления | \*\*Есть | |
| Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 550х123х242 | |
| Масса изделия, кг | 6,6 | |

\* Допускается питание от сети 1N~50 Гц на соответствующее напряжение

\*\* Наличие напольного крепления оговаривается при заказе.