

Технические характеристики ОКС 800, 1000, 1200 (обозначение основного конструкторского документа - ИАБЕ.681934.014)

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Значение параметров |
| Наименование изделия | ОКС-800 | ОКС-1000 | ОКС-1200 |
| Мощность обогревателя, кВт | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Род тока | Переменный двухфазный\* и трехфазный |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 220/230; 380/400 |
| Количество блоков ТЭН/ количество ТЭНов в блоке | 1/3 |
| Характеристика одного ТЭНа, кВт | 0,27 | 0,33 | 0,4 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Наличие аварийного датчика | Есть |
| Наличие встроенного выключателя | Есть |
| Возможность напольного крепления | \*\*Есть |
| Габариты изделия (ДхШхВ), мм | 650х123х242 |
| Масса изделия, кг | 7,6 |

\* Допускается питание от сети 1N~50 Гц на соответствующее напряжение

\*\* Наличие напольного крепления оговаривается при заказе.